SRHHYDRO 30
Case "case"
Description "Q100 Training"
RunType FLOW
ModelTemp OFF
UnsteadyOutput UNSTEADY
SimTime 0.0 2.0 15.0
TurbulenceModel PARABOLIC
ParabolicTurbulence 0.7
InitCondOption AUTO
Grid "Exercise1.srhgeom"
HydroMat "Exercise1.srhmat"
MonitorPtFile "Exercise1.srhmpoint"
PressureDatasetFile "ceiling.srhceiling" 5 SRHCEILING
OutputFormat XMDFC EN
OutputOption 3
ManningsN 0 0.02
ManningsN 1 0.025
ManningsN 2 0.02
ManningsN 3 0.4
ManningsN 4 0.03
BC 1 MONITORING
BC 2 MONITORING
BC 3 MONITORING
BC 4 MONITORING
BC 5 MONITORING
BC 6 MONITORING
BC 7 MONITORING
BC 8 MONITORING
BC 9 MONITORING
BC 10 MONITORING
BC 11 MONITORING
BC 12 MONITORING
BC 13 MONITORING
BC 14 INLET-Q
BC 15 EXIT-H
BC 16 EXIT-H
IQParams 14 68900.0 EN CONVEYANCE
EWSParamsRC 15 "curve_1.xys" EN RC
EWSParamsRC 16 "curve_2.xys" EN RC
