// Simulation Description (not used by SRH):
Q100 Training
// Solver Selection (FLOW MOBile WQ TCUR TEM DIFF_EX DIFF_IM SED_DIFF_IM DYNAMIC ...)
FLOW
// Monitor-Point-Info: NPOINT
           7
// Monitor Point Coordinates: x1 y1 x2 y2 ...
   2474442.0000   2143438.0000
   2480539.0000   2144176.0000
   2480583.0000   2144600.0000
   2480588.0000   2144727.0000
   2480594.5000   2145032.4000
   2483066.5000   2147485.8000
   2483299.7000   2147420.6000
// Steady-or-Unsteady (STEADY/UNS)
UNSTEADY
// Time Parameters: T_Start(hr) T_end(hr) Dt(s) [Dt_max(s) CFL]
0.0 15.0 5.0
// Turbulence-Model
PARABOLIC
// A_TURB for the PARA Model (0.05 to 1.0)
0.7
// Mesh-Unit (FOOT METER INCH MM MILE KM GSCALE)
FOOT
// Mesh FILE_NAME and FORMAT(SMS...)
Exercise1.srhgeom SRHGEOM   
// Initial Flow Condition Setup Option (DRY RST AUTO ZONAL Vary_WSE/Vary_WD)
Vary_WE
// Initial Spatially Varying WSE or WD: File-Name UNIT
wse.2dm EN
// Manning Coefficient n Input Options: SPATIAL or SPATIAL VEG GRAIN for 2D Model; SPATIAL for 3D model
VARY NONE D90
// Number of Material Types in 2D Mesh File
           4
// Manning Coefficient in each mesh zone: a real value or a WD~n file name or Landuse
0.025
0.02
0.4
0.03
// Any-Special-Modeling-Options? (0/1=no/yes)
0
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
MONITORING
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
INLET-Q
// Boundary Values (Q W QS TEM H_rough etc)
68900.0 EN CONVEYANCE
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
EXIT-H
// Boundary Values (Q W QS TEM H_rough etc)
curve_1.xys EN RC
// Boundary Type (INLET-Q EXIT-H etc)
EXIT-H
// Boundary Values (Q W QS TEM H_rough etc)
curve_2.xys EN RC
// Wall-Roughess-Height-Specification (empty-line=DONE)
  
// Pressurized Zone specified by files? If Yes, enter FileName N_Zone FORMAT
ceiling.srhceiling 5 SRHCEILING
// Number of In-Stream Flow Obstructions:
 0
// Results-Output-Format-and-Unit(SRHC/TEC/SRHN/XMDF/XMDFC/PARA;SI/EN) + Optional STL FACE
XMDFC EN
// Output File _MAX.dat is requested: Time_Start(hr) Time_End(hr)

// Intermediate Result Output Control: INTERVAL(hour) OR List of T1 T2 ...  EMPTY means the end
-1
