SRHHYDRO 30
Case "case"
Description "Q100 Training"
RunType FLOW
ModelTemp OFF
UnsteadyOutput UNSTEADY
SimTime 0.0 5.0 15.0
TurbulenceModel PARABOLIC
ParabolicTurbulence 0.7
InitCondOption Vary_WE
WSE_Init "wse.2dm" EN
Grid "Exercise1.srhgeom"
HydroMat "Exercise1.srhmat"
MonitorPtFile "Exercise1.srhmpoint"
PressureDatasetFile "ceiling.srhceiling" 5 SRHCEILING
OutputFormat XMDFC EN
OutputOption 3
ManningsN 0 0.02
ManningsN 1 0.025
ManningsN 2 0.02
ManningsN 3 0.4
ManningsN 4 0.03
BC 1 MONITORING
BC 2 MONITORING
BC 3 MONITORING
BC 4 MONITORING
BC 5 MONITORING
BC 6 MONITORING
BC 7 MONITORING
BC 8 MONITORING
BC 9 MONITORING
BC 10 MONITORING
BC 11 MONITORING
BC 12 MONITORING
BC 13 MONITORING
BC 14 INLET-Q
BC 15 EXIT-H
BC 16 EXIT-H
IQParams 14 68900.0 EN CONVEYANCE
EWSParamsRC 15 "curve_1.xys" EN RC
EWSParamsRC 16 "curve_2.xys" EN RC
